**Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии**

**2020-2021 уч. год**

**6 класс**

**Теоретический тур**

*Время выполнения – 45 мин Максимальное количество баллов – 20 баллов*

**1. Соотнесите понятия и их определения:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1) прядение; | а) процесс получения ткани из пряжи |
| 2) ткачество; | б) процесс получения непрерывной нити из волокон; |
| 3) основа; | в) нити, идущие поперек ткани; |
| 4) уток; | г) неосыпающийся край ткани; |
| 5) кромка; | д) нити, идущие вдоль ткани. |

**2. Гигроскопичность – это**

а) способность ткани воспринимать пыль;

б) способность ткани образовывать мягкие складки;

в) способность ткани впитывать влагу;

г) уменьшение размеров ткани при стирке, замачивании, влажно-тепловой обработке.

**3. Полотняное переплетение нитей в ткани –**

а) нить утка перекрывает 4 и более нитей основы;

б) нити основы перекрывают 2 нити утка, пропуская одну;

в) переплетение нитей через одну в шахматном порядке;

г) сложное переплетение.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Чертежи швейных изделий разрабатывают:**  а) художник-модельер; б) закройщик; в) модельер-конструктор.  **5. Результаты измерения нужно разделить пополам при записи следующих мерок:**  а) Сг; б) Дст; в) Сб; г) Ди; д) Ст.  **6. Расставьте правильную последовательность технологических операций при раскладке выкройки на ткани:**  а) разложить мелкие детали;  б) разложить крупные детали;  в) сколоть ткань булавками;  г) приколоть мелкие детали;  д) приколоть крупные детали;  е) определить лицевую сторону ткани;  ж) нанести контрольные линии и точки;  з) разметить припуски;  и) обвести детали по контуру.  **7. При обработке низа изделия применяют**  а) стачной шов; б) накладной шов; в) обтачной шов; г) шов в подгибку с закрытым срезом.  **8. Нитка заправляется в иглу со стороны**:  а) короткого желобка; б) длинного желобка.  **9. Какие ручные стежки относятся к отделочным?**  а) прямой; б) стебельчатый; в) потайной; г) крест; д) козлик; е) тамбурный.  **10. Санитарно – гигиеническими требованиями являются…**  а) надеть фартук и косынку;  б) наливать в кастрюлю жидкость для варки в объеме 2/3 объема кастрюли;  в) вымыть руки с мылом;  г) пользоваться прихватками для того, чтобы снять кастрюлю с плиты.  **11. Укажите способы тепловой обработки овощей.**  а) варка; б) жарение; в) тушение; г) соление; д) запекание; е) копчение; ж) замораживание.  **12. Из какой зерновой культуры производят крупу «Геркулес»**  а) пшеница; б) полба; в) рис; г) овес; д) гречиха; е) пшено.  **13. Варить овощи для салатов и винегретов следует**  а) очищенными; б) неочищенными; в) нарезанными крупными кусками; г) нарезанными мелкими кусками 14. Макароны при варке засыпают в кастрюлю с а) холодной водой б) теплой водой в) кипящей водой  **15. Вставьте пропущенные слова**  а) На стуле надо сидеть \_\_\_\_\_\_\_\_, не класть локти на\_\_\_\_\_\_\_\_\_  б) Есть и пить следует бесшумно, жевать с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ртом  в) Не ешьте\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ то, что можно есть вилкой.  г) После окончания еды приборы кладут на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16. Установите соответствие между рисунками фартуков и их выкройками  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | modz3 | modz5 |  | mod_loskut_deva | Рис-фартука | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | модель_круглая_м | модель_целая_м | Модель-фартука | базовая_модель | модель_Vм |   А Б В Г Д  **Практический тур**  **Выполнить шов в подгибку с закрытым срезом.**  **Технологическая последовательность выполнения**  **шва в подгибку с закрытым срезом**   1. Определить лицевую и изнаночную сторону ткани. 2. Подогнуть срез ткани на изнаночную сторону на 5 – 7 мм. 3. Перегнуть подгиб ткани во второй раз на 10 мм. 4. Закрепить подгиб ткани машинной строчкой на 1 – 2 мм от края внутреннего подгиба. 5. Приутюжить шов |