
**Практическая работа.**


**10-11 кл.**

1. Внимательно прочитайте описание предложенной модели, рассмотрите эскиз и чертёж основы плечевого изделия.
2. Используя лист для вырезания, подготовьте шаблон основы плечевого изделия.
3. На бланке работы (Бланк № 1) «Нанесение фасонных линий» на основу плечевого изделия нанесите новые фасонные линии в соответствии с предложенным эскизом и описанием модели.
4. Выполните моделирование: из цветной бумаги изготовьте детали выкройки изделия.
5. На бланке работы (Бланк № 2) «Результат моделирования» разложите все детали с учётом сгиба ткани и направления долевой нити. Приклейте детали выкройки.
6. Нанесите на детали выкройки надписи, необходимые для раскроя изделия.

|  |  |
| --- | --- |
| **Эскиз модели** | **Описание внешнего вида модели** |
|  | Платье трапециевидного силуэта длиной на 3 см ниже линии колена, слегка расширено от линии груди.  Перед – с подрезом ниже линии груди, начинающимся от внешней стороны талиевой вытачки, с рельефными швами. Рукав втачной, длиной до локтя. Низ рукава оформлен воланом, полученным методом конического разведения.  Вырез по горловине округлой формы, слегка углублен.  Воротник – цельнокроеная двойная стойка- хомут, выкроен по косой линии.  Застёжка на тесьму-молнию расположена в среднем шве спинки |

**Лист для вырезания (цветной)**



**Нанесение фасонных линий**

**Бланк № 2**

**Результат моделирования**

**Карта пооперационного контроля к практической работе № 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии контроля** | **Баллы** | **Баллы по факту** |
| **I** | **Нанесение линий фасона на основу чертежа (бланк ответов № 1)** | **10** |  |
| 1 | Работа с нагрудными вытачками | 1 |  |
| 2 | Нанесение линии подреза | 1 |  |
| 3 | Оформление рельефных швов переда | 1 |  |
| 4 | Наличие обозначений на чертеже «закрыть», «разрезать» | 0,5 |  |
| 5 | Уточнение длины изделия | 0,5 |  |
| 6 | Уточнение боковых, рельефных швов и талиевых вытачек в области талии | 2 |  |
| 7 | Нанесение линий для расширения детали переда и спинки в нижней части | 1 |  |
| 8 | Уточнение длины рукава | 0,5 |  |
| 9 | Нанесение линий волана и его расширения | 1 |  |
| 10 | Построение воротника | 0,5 |  |
| 11 | Выполнение полного комплекта деталей с соблюдением масштаба и пропорций | 1 |  |
| **II** | **Подготовка выкройки к раскрою (бланк ответов № 2)** | **10** |  |
| 1 | Нанесение деталей выкройки на бланк ответов  с соблюдением направления нити основы | 2 |  |
| 2 | Наличие надписи названия деталей переда | 0,5 |  |
| 3 | Наличие надписи названия деталей спинки | 0,25 |  |
| 4 | Наличие надписи названия деталей рукава | 0,5 |  |
| 5 | Наличие надписи названия детали воротника | 0,25 |  |
| 6 | Указание количества деталей переда | 0,5 |  |
| 7 | Указание количества деталей спинки | 0,25 |  |
| 8 | Указание количества деталей рукава | 0,5 |  |
| 9 | Указание количества деталей воротника | 0,25 |  |
| 10 | Наличие направления нити основы на деталях переда | 0,5 |  |
| 11 | Наличие направления нити основы на деталях спинки | 0,25 |  |
| 12 | Наличие направления нити основы на деталях рукава | 0,5 |  |
| 13 | Наличие направления нити основы на детали воротника | 0,25 |  |
| 14 | Припуски на обработку деталей переда | 0,5 |  |
| 15 | Припуски на обработку детали спинки | 0,25 |  |
| 16 | Припуски на обработку деталей рукава | 0,5 |  |
| 17 | Припуски на обработку детали воротника | 0,25 |  |
| 18 | Указание контрольных линий (сгиба, середины,  местоположение молнии) | 0,5 |  |
| 19 | Наличие необходимых меток и надсечек | 1 |  |
| 20 | Аккуратность выполнения работы | 0,5 |  |
|  | **Итого** | **20** |  |