ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2024–2025 учебный год

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

# 7 класс

**Направление «Культура дома, дизайн и технологии» Практическая работа**

# «Обработка концов завязывающегося пояса фартука»

(время на выполнение задания – 45 минут?????)

**Задание: в**ыполните на швейной машине образец обработки концов завязывающегося пояса согласно инструкционно-технологической карте.

**Материалы и инструменты: о**сновная деталь: х/б ткань размер 15 × 10 см, коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

**Оборудование:** швейная машина, утюг, гладильная доска.

# Инструкционно-технологическая карта

**«Обработка концов завязывающегося пояса фартука»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание операции** | **Графическое изображение** |
| 1 | Проверьте качество кроя детали |  |
| 2 | Сложите деталь пояса по длине лицевой стороной внутрь, уравняйте срезы, сметайте две стороны детали. Ширина шва смётывания 10 мм |  |
| 3 | Выполните шов обтачивания на швей- ной машине. Ширина шва – 7–8 мм. В начале и в конце строчки выполните закрепки.  Удалите стежки смётывания |  |
| 4 | Отрежьте припуск шва в уголках пояса, выверните пояс на лицевую сторону. |  |
| 5 | Выправьте углы и шов обтачивания.  Выполните влажно-тепловую обра- ботку (ВТО) пояса |  |
| 6 | Проложите отделочную строчку шириной 7 мм. Выполните закрепки.  Выполните окончательную ВТО |  |

# Самоконтроль:

* машинные строчки должны быть ровными и аккуратными, должны иметься машинные закрепки;
* ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным величинам;
* должны отсутствовать строчки временного назначения;
* должно соблюдаться качество ВТО;
* должны соблюдаться правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **25 баллов**