**Всероссийская олимпиада школьников по технологии (школьный этап)**

**2018-2019 учебный год.**

**Задания по номинации «Культура дома и декоративно-прикладное творчество»**

**10-11 класс**

Время выполнения – 45 минут Максимальное количество баллов – 64

Каждый правильный ответ оценивается -1 балл.

За полностью выполненное задание даётся 1 балл, если в задании допущена хотя бы одна ошибка или задание не выполнено – 0 баллов.

**Критерии оценки практической работы девушек 10-11 класса**

**«Обработка разреза и линии низа изделия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество  баллов | Фактическое количество баллов |
| 1. | Ширина стачного шва 2,5 см. | 4 |  |
| 2. | Качество выполнения ВТО шва. | 2 |  |
| 3. | Величина подгиба нижнего среза 0,5÷0,7 см. | 4 |  |
| 4. | Ширина шва вподгибку 0,2÷0,3 см. | 4 |  |
| 5. | Качество выполнения обтачного шва (прямой угол). | 4 |  |
| 6. | Толщина обтачного шва. | 4 |  |
| 7. | Качество выполнения машинной закрепки. | 4 |  |
| 8. | Величина подгибки низа 3 см. | 4 |  |
| 9. | Ширина шва настрачивания 0,1÷0,2 см. | 4 |  |
| 10. | ВТО | 2 |  |
| 11. | Соблюдение безопасных приемов труда. | 4 |  |
|  | Итого: | 40 |  |

Ответы на тест 10-11 кл**.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **ав** |
| **2** | **вгд** |
| **3** | **б** |
| **4** | **песочное** |
| **5** | **сушка** |
| **6** | **аг** |
| **7** | **в** |
| **8** | **бг** |
| **9** | **в** |
| **10** | **г** |
| **11** | **абг** |
| **12** | **в** |
| **13** | **авг** |
| **14** | **г** |
| **15** | **авдеж** |
| **16** | **аге** |
| **17** | **в** |
| **18** | **в** |
| **19** | **г** |
| **20** | **г** |
| **21** | **бв** |
| **22** | **бг** |
| **23** | **в** |
| **24** | **г** |