ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ТЕХНОЛОГИЯ. 2024–2025 уч. г.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 8–9 КЛАССЫ

Направление «Культура дома, дизайн и технологии» Практический тур

**«Декор текстильного изделия»**

(время на выполнение задания – 45 минут)

**Максимальная оценка за работу – 35 баллов.**



**Задание:** используя вдохновляющий пример, выполните декор текстильного изделия. Пришейте две пуговицы с четырьмя или двумя отверстиями различными способами (см. предложенные выше способы). Дополните пришивание пуговиц вышивкой.

**Материалы и инструменты:** хлопчатобумажная ткань светлых тонов размером 15 × 10 см, 2 пуговицы с четырьмя или двумя отверстиями (no-translate-detected_318-59301-e1534533478785 12–15 мм), рабочая коробка или папка с инструментами для выполнения ручных работ, нитки, нитки для вышивания, ручные иглы, ножницы, карандаш.

**Инструкционно-технологическая карта**

**«Декор текстильного изделия»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Последовательность выполнения** | **Технические условия** |
| 1 | Выберите любой способ  пришивания пуговиц |  |
| 2 | На ткани равномерно и аккуратно наметьте места расположения пуговиц | þÿ |
| 3 | Пришейте пуговицы выбранным вариантом | * см. рисунок с вариантами * стежки не должны быть затянуты * с изнаночной стороны не должно быть узелков * нитка должна быть прочно закреп- лена в начале и конце работы |
| 4. | Выполните вышивку, имитируя велосипед. Для выполнения вышивки используйте стежок  «вперёд иголку», длина стежка  3–5 мм, между стежками 1–2 мм | – см предложенный вариант  **\_ \_ \_ \_** |
| 4 | Окончательная отделка готовой работы.  Осуществите самоконтроль качест- ва выполненной работы | Обрежьте рабочие нитки, выполните чистку готового изделия |

**Самоконтроль**

* Ручные стежки должны быть ровными и аккуратными, выполненными в соответствии с заданием.
* Выполняющий работу должен соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

**Максимальная оценка: 35 баллов.**

**Карта пооперационного контроля практической работы**

**«Декор текстильного изделия»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Критерии оценки** | **Баллы** | **Баллы по факту** |
| **I** | **Равномерное расположение пуговиц и вышивки на ткани (композиция)** | **8** |  |
| **II** | **Качественное выполнение работы с изнаночной стороны** | **7** | **–** |
| 1 | Равномерное затягивание стежков | 2 |  |
| 2 | Отсутствие узелков | 2 |  |
| 3 | Аккуратное закрепление ниток в начале и в конце работы | 3 |  |
| **III** | **Аккуратный внешний вид** | **12** | **–** |
| 1 | Равномерное затягивание стежков вышивки | 2 |  |
| 2 | Длина стежков соответствует техническим требования  (3–5 мм) | 2 |  |
| 3 | Расстояние между стежками 1–2 мм | 2 |  |
| 4 | Отсутствие узелков | 2 |  |
| 5 | Выполненная вышивка соответствует заданию (велосипед) | 4 |  |
| **IV** | **Окончательная отделка готовой работы** | **4** | **–** |
| 1 | Выполнена чистка готовой работы | 2 |  |
| 2 | Наличие ВТО | 2 |  |
| **V** | **Соблюдение правил безопасной работы и санитарно- гигиенических требований. Правильная организация рабочего места** | **4** |  |
|  | **Итого:** | **35** |  |